附件2
	（供应商名称）
浣花园林区棚膜构筑物维修项目
报价明细表
序号
项目名称

项目特征描述

单位

工程量

报价（万元）

1

原有旧膜布拆除

拆除原有破损棚膜布，清理现场，分类处置废弃物（含运输费）

m²

约100

2

PTFE膜布采购及安装

新购PTFE建筑膜材，厚度≥0.65mm，重量≥1150g/m²，防火等级B1级，抗拉强度经向≥6000N/5cm、纬向≥6000N/5cm，含加工裁剪、安装张拉

m²

约100

3

不锈钢钢丝绳更换

316不锈钢钢丝绳，直径≥6mm，含旧绳拆除及新绳安装张拉

m

45

4

花篮螺栓更换

不锈钢花篮螺栓（紧线器）⌀32，含拆除旧件及安装新件

套

6
5

设备租赁及使用

拆除及安装高空作业所需升降平台等设备租赁

项

4
6

安全文明施工措施

施工围挡、安全警示标识、人员安全防护等

项

1

7

地基钢构件维修

翻新、加固

项

4

8

税金

3%

项

1

合计




