附件2
	（供应商名称）
关于48号办公区二层中央空调维修安装项目（B区）的报价明细表


	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价 (元)
	备注

	1
	65KW风冷热泵模块机组安装
	65KW
	台
	3
	
	
	利旧安装

	2
	风机盘管 FP-85WA安装
	FP-85WA
	台
	1
	
	
	利旧安装

	3
	风机盘管 FP-102WA安装
	FP-102WA
	台
	6
	
	
	利旧安装

	4
	风机盘管 FP-136WA安装
	FP-136WA
	台
	10
	
	
	利旧安装

	5
	双层百叶风口
	300*300
	个
	34
	
	
	

	6
	单层百叶可开带滤网
	1050*260
	个
	1
	
	
	

	7
	单层百叶可开带滤网
	1450*260
	个
	16
	
	
	

	8
	通风管道制作安装
	
	平方米
	193
	
	
	

	9
	钢管
	DN20
	米
	190
	
	
	

	10
	钢管
	DN25
	米
	35
	
	
	

	11
	钢管
	DN32
	米
	35
	
	
	

	12
	钢管
	DN40
	米
	35
	
	
	

	13
	钢管
	DN50
	米
	35
	
	
	

	14
	钢管
	DN65
	米
	35
	
	
	

	15
	焊接钢管
	DN80
	米
	25
	
	
	

	16
	焊接钢管
	DN100
	米
	55
	
	
	

	17
	焊接钢管
	DN150
	米
	20
	
	
	

	18
	塑料排水管
	DN20
	米
	170
	
	
	

	19
	塑料排水管
	DN25
	米
	75
	
	
	

	20
	塑料排水管
	DN32
	米
	55
	
	
	

	21
	截止阀
	DN20
	个
	34
	
	
	利旧安装

	22
	金属软接
	DN20
	个
	34
	
	
	利旧安装

	23
	截止阀
	DN25
	个
	8
	
	
	利旧安装

	24
	蝶阀
	DN65
	个
	8
	
	
	利旧安装

	25
	蝶阀
	DN100
	个
	6
	
	
	利旧安装

	26
	蝶阀
	DN150
	个
	4
	
	
	利旧安装

	27
	橡胶软接
	DN150
	个
	4
	
	
	利旧安装

	28
	止回阀
	DN150
	个
	2
	
	
	利旧安装

	29
	Y型过滤器
	DN150
	个
	2
	
	
	利旧安装

	30
	电子水处理
	DN150
	个
	1
	
	
	利旧安装

	31
	电动二通阀
	DN20
	个
	34
	
	
	利旧安装

	32
	压差旁通阀
	DN100
	个
	1
	
	
	利旧安装

	33
	温度仪表
	
	支
	3
	
	
	利旧安装

	34
	压力仪表
	
	台
	3
	
	
	利旧安装

	35
	膨胀水箱
	1M3
	套
	1
	
	
	利旧安装

	36
	冷冻水泵
	
	台
	2
	
	
	利旧安装

	37
	BV电源线
	6mm2
	米
	340
	
	
	

	38
	BV电源线
	4mm2
	米
	360
	
	
	

	39
	BV电源线
	2.5mm2
	米
	2320
	
	
	

	40
	电源线
	4*16+1
	米
	55
	
	
	

	41
	控制线
	7*0.75
	米
	440
	
	
	

	42
	控制面板
	
	个
	17
	
	
	

	43
	合计
	
	
	
	
	
	


